<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/168186/213265/2.45/17/3/Integrated Circuit/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;LT5512EUF#PBF, Downconverter &amp; Mixer 2000MHz 4.5  5.25 V 16-Pin QFN EP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="QFN65P400X400X80-17N">
<description>&lt;b&gt;UF(QFN)_1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LT5512EUF#PBF">
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="RF+" direction="in"/>
<pin name="RF-" direction="in"/>
<pin name="NC_1" direction="io"/>
<pin name="EN" direction="io"/>
<pin name="VCC1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC2" direction="pwr"/>
<pin name="NC_2" direction="io"/>
<pin name="GND_1" direction="pwr"/>
<pin name="IF+" direction="out"/>
<pin name="IF-" direction="out"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="GND_(EP)" direction="pwr"/>
<pin name="NC_4" direction="io"/>
<pin name="LO+" direction="in"/>
<pin name="LO-" direction="in"/>
<pin name="NC_3" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LT5512EUF#PBF" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;LT5512EUF#PBF, Downconverter &amp; Mixer 2000MHz 4.5  5.25 V 16-Pin QFN EP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://uk.rs-online.com/web/p/products/5060861P"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LT5512EUF#PBF"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN65P400X400X80-17N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RF+" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RF-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC2" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="IF-" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="IF+" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_3" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="LO-" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="LO+" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_4" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_(EP)" pad="17"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="RS_Part_Number" value="5060861P"/>
<attribute name="RS_Price-Stock" value="http://uk.rs-online.com/web/p/products/5060861P"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Linear Technology"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="LT5512EUF#PBF"/>
<attribute name="Description" value="LT5512EUF#PBF, Downconverter &amp; Mixer 2000MHz 4.5  5.25 V 16-Pin QFN EP"/>
<attribute name="Height" value="0.8mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
